**Technická specifikace**

**Přístavní molo**



Rozměry  
délka – 7,5m  
šířka – 1,25m

Složeno ze tří modulů o rozměrech 2,5 x 1,25 x 0,3m  
Moduly musí být snadno rozebíratelné s možností manipulace  
Návodní ukotvení – svislé vedení, borové piloty

Materiál:

Povrch Sibiřský modřín – terasová prkna s povrchovou impregnací (olejový nátěr)  
Plováky z ocelových zinkovaných rámů, plněné polyuretanovou pěnou  
Po obvodu mola musí být odrazníkový gumový profil pro přistávání plavidel do 8,5m s nafukovacími boardy (bočními válci plavidla).

Molo musí být nepotopitelné a s nízkým ponorem do 10ti cm

Více informací:  
**Pavel Barák**, DiS.  
tel. 604231340  
mail: [barak@vzs.cz](mailto:barak@vzs.cz)