**Příloha č. 2 – Specifikace Zařízení**

Použitý operační systém:

* SunOS 5.10 Generic\_147440-03 sun4us sparc FJSV,GPUZC-M

Provozované subsystémy:

* databázové systémy Informix v.11.5
* DB2 v. 9.7.0.0", "s090521", "SUN6497", and Fix Pack 0
* DMS v. 8.4.2 Fix Pack 2
* WebSphere v. 6.1.0.33
* tiskový subsystém Xprint v. 5.5

HW konfigurace PW250:

* 2 procesory CPU#0 Status:normal; Freq:1320; Cache:2.0
* OP 4GB
* HD 8 ks
* typy FUJITSU-MAP3735NC-3701 cyl 24345 2 ks
* SEAGATE-ST3300007LC-7808 cyl 45265 2 ks
* FUJITSU-MAS3735NC-5205 cyl 25450 2 ks
* SEAGATE-ST3146707LC-7807 cyl 44304 2 ks
* páskové mechaniky
* Vendor:IBM;Product:ULTRIUM-TD2 (nebo TD3)
* Vendor:HP;Product:C5683A;Revision:C111
* racková konsole RC24
* KVM přepínač
* záložní zdroj Masterguard model A3000-19 3 kW

HW konfigurace PW450:

* 2 procesory CPU#0 Status:normal;Freq:1320; Cache:2.0
* OP 8 - 16 GB
* HD 10 ks
* typy FUJITSU-MAP3735NC-3701 cyl 24345 2 ks
* SEAGATE-ST3300007LC-7808 cyl 45265 2 ks
* FUJITSU-MAS3735NC-5205 cyl 25450 2 ks
* SEAGATE-ST3146707LC-7807 cyl 44304 4 ks
* páskové mechaniky
* Vendor:IBM;Product:ULTRIUM-TD2 (nebo TD3)
* Vendor:HP;Product:C5683A;Revision:C111
* racková konsole RC24
* KVM přepínač
* záložní zdroj Masterguard model A3000-19 3 kW

Na OSSZ Brno, České Budějovice, Ostrava, Olomouc a Zlín jsou provozovány servery PW450 s posílenou konfigurací:

* 4 procesory CPU#0 Status:normal;Freq:1320; Cache:2.0
* OP 16 GB
* HD 12 ks
* typy FUJITSU-MAP3735NC-3701 cyl 24345 2 ks
* SEAGATE-ST3300007LC-7808 cyl 45265 2 ks
* FUJITSU-MAS3735NC-5205 cyl 25450 4 ks
* SEAGATE-ST3146707LC-7807 cyl 44304 4 ks
* páskové mechaniky
* Vendor:IBM;Product:ULTRIUM-TD3 (nebo TD2)
* Vendor:HP;Product:C5683A;Revision:C111
* racková konsole RC24
* KVM přepínač
* záložní zdroj Masterguard model A3000-19 3 kW