**Technická specifikace zboží v poptávkovém řízení „FEL, Server pro virtualizaci 4A\_2018“:**

1. **Server pro virtualizaci 2U: 1ks**

- 2 x CPU min. 14500 CPU benchmark kazdy, dohromady alespoň 40 logických jader (např. Intel Silver 4114)

-192GB DDR4 ECC (možnost osazení až 2TB )

- 2 x 10GbE SFP+

- min. 24 hotswap pozic pro 2.5'' HDD/SSD možnost osazeni minimálně 4 NVMe disku

- min. 6 pozic PCI-E 3.0 z toho alespoň 4x x16

- vzdálená správa pres IPMI včetně vzdálené konzole a virtual CD, je-li požadovaná licence bude součástí dodávky

- vysouvací kolejnice do racku

- redundantní zdroj min. 1200W

- řadič SAS3/SATA3 pro 20 interních pozic, HW RAID 0/1/5/6/10/50/60, možno i přes expander, včetně kabelů a záložní baterie, podpora VMware ESxi

- 5 x 960GB SATA3 nebo SAS3 SSD min. 3DWPD ( např. Samsung SM863a)

- záruka 3 roky NBD on-site