**Příloha č.1**

**Technická specifikace parametrů užitkových vozů N1 pro svoz vzorků a kadáverů zvířat**

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

|  |
| --- |
| **Vymezení požadavků dle parametrů** |
| **Název** | **Splnění požadavku****(ANO- NE)** | **Skutečná hodnota parametru (je-li to relativní)** |
| **Pohon:** |
| motor diesel |  |  |
| přední náhon |  |  |
| zdvihový objem minimálně 1598 cm3 |  |  |
| výkon motoru minimálně 90 kW |  |  |
| palivo: nafta |  |  |
| provozní brzdy kotoučové na všech 4 kolech |  |  |
| **Karoserie:** |
| délka alespoň 4900 mm |  |  |
| celková výška vozidla včetně přestavby pod2050 mm z důvodu bezpečné výšky vjezdu do garáží (a aerodynamiky vozidla) |  |  |
| šíře max 1960 mm (bez zrcátek) |  |  |
| boční dveře posuvné šíře od 907 mm |  |  |
| zadní dveře dělené, otevíratelné |  |  |
| šíře vnitřního prostoru minimálně 1150 mm |  |  |
| centrální zamykání dveří |  |  |
| barva bílá |  |  |
| vnější zrcátka vyhřívaná |  |  |
| elektrické ovládání oken |  |  |
| nosnost nákladového prostoru před přestavbou od 1 t |  |  |
| **Kabina řidiče:** |
| výškově nastavitelné sedadlo s látkovým potahem |  |  |
| sedadlo pro spolujezdce |  |  |
| klimatizace kabiny řidiče |  |  |
| příprava na připojení GPS |  |  |
| autorádio od výrobce vč. handsfree sady |  |  |
| výstup pro ukazatel teploty v ložném prostoru |  |  |
| pevná dělící příčka mezi ložním prostorem a kabinou řidiče |  |  |
| potahy sedadel látkové |  |  |
| **Ostatní:** |
| zesílení alternátoru alespoň na 140A a autobaterie na 85 Ah |  |  |
| izolace ložného prostoru v chladírenské úpravě |  |  |
| potravinářský atest nezávadnosti obložení (součást dodávky) |  |  |
| zvýšené nároky na těsnící prvky u dveří (těsnění s praporky)  |  |  |
| ložný prostor s podlahou lité pryskyřice s povrchovou protiskluzovou úpravou |  |  |
| nerezové prahové lišty |  |  |
| zapisovač teplot |  |  |
| chladící agregát s požadovanou hodnotou chlazení +2 C až max +8 C(například Carrier nebo lepší) |  |  |
| zámek na řadící páku  |  |  |
| Elektrická výzbroj agregátu proudem od alternátoru 12 V |  |  |
| povinná výbava (lékárnička, vesta, trojúhelník, pojistky, náhradní žárovky, náhradní pneumatika) |  |  |
| zvedák pro výměnu pneumatiky |  |  |
| dostatečná servisní sít v ČR (20-30 km) |  |  |
| náhradní disky s bezpečnými pneu pro zimní provoz od tradičního evropského výrobce s požadovaným atestem |  |  |