**Parametry pro nákup skartovacího stroje**

* bezpečnostní systém **SPS** (Safety Protection System), který sestává z prvků:
* více funkční vypínač s barevnými a světelnými symboly pro snadné ovládání stroje
* elektronicky řízená jistící klapka v místě vstupu skartovaného materiálu jako doplňující jištění přeplnění
* elektronická kontrola uzavření dvířek pomocí magnetu
* automatický zpětný chod při zahlcení papírem a následné vypnutí
* automatické vypnutí po naplnění odpadního pytle
* dvojité jištění motoru proti tepelnému přetížení
* Základní technické parametry tohoto modelu:
* přímý řez 4 mm
* stupeň utajení 2
* start/stop automat
* maximální šířka skartovaného materiálu 240 mm
* skartovací kapacita na jeden cyklus až 14 listů 80g papíru
* tichý, výkonný motor 390 W
* automatická start/stop funkce prostřednictvím optického senzoru
* objem koše 35
* Nože z tvrzené speciální oceli odolné vůči kancelářským sponkám
* 5 roků záruka na řezný mechanismus, na ostatní stroj 2 roky
* rozměry stroje: 395 x 295 x 700

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |