Parametry pro nákup 2 ks skartovacích strojů

         Automatický start/stop pomocí optického senzoru, zpětný chod

         Řezný mechanismus ze speciální tvrzené oceli

         Bezprašné uložení převodů a robustní převodovka

         Permanentní plastový vak šetrný k životnímu prostředí

         Tichý chod, výkonný motor 580W

* **EASY SWITCH** - inteligentní, víceúčelový světelný vypínač zobrazující provozní stav skartovače
* **ESM** - nový energeticky-úsporný režim, který je zvláště šetrný k životnímu prostředí a zároveň v rámci bezpečnostního vybavení ideální zařízení skartovače. Pokud není skartovač delší dobu využíván, ukončí se funkce stand-by a skartovač se automaticky vypne.
* **SAFETY PROTECTION SYSTEM (bezpečnostní ochranný systém) -**bezpečnostní závora, automatické vypnutí stroje při otevřených dvířkách, automatické zastavení chodu při přeplněném koši, automatický revers a vypnutí stroje při zaseknutí papíru, dvojitá bezpečnostní ochrana motoru

|  |  |
| --- | --- |
|  Typ řezu: | Křížový řez - mikro |
| Kapacita skartace: | 10 listů |
| Šíře vstupu: | 260 mm |
| Velikost částic: | 2 x 15 mm |
| Utajení: | DIN 4 |
| Skartuje: | Karty, sponky |
| Rychlost skartace: | 6m/min |
| Nepřetržitá skartace: | Max. 30 min |
| Hlučnost: | 68 dB |
| Výkon: | 580 W |
| Objem koše: | 75 L |
| Rozměry: | 870 × 500 × 377 mm |
| Hmotnost: | 30,5 Kg |

Záruka na stroj minimálně 2 roky

Těmto parametrům odpovídá např. skartovačka IDEAL 2503 CC2x15mm.