**TECHNICKÁ SPECIFIKACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ**

# **CVP 39711362-4-mikrovlnné trouby**

## Mikrovlnná trouba

**Popis:** Volně stojící – bez grilu, s integrovaným madlem

Ovládání manuální, 5 úrovní mikrovlnného výkonu, rozmrazování, 30 ti minutový časovač

|  |  |
| --- | --- |
| **Hmotnost:** | Do 14 kg |
| **Záruka:** | 24 měsíců |
| **Barva:** | Bílá |
|  |  |
| **Hlučnost:** | Do 60 dB |
| **Výkon:** | 700 W |
| **Objem:** | 20 l |
| **Příkon:** | Do 1100 W |
|  |  |
| **Šířka:** | 446 mm |
| **Hloubka:** | 330 mm |
| **Výška:** | 270 mm |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Záruční doba: 24 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 991 – 1.645,-Kč info internet)

# **2. CVP 39711430-2-varné desky**

## Dvou plotýnkový elektrický vařič s matovým nerezovým pláštěm

**Popis:** Dvou plotýnkový elektrický vařič s matovým nerezovým pláštěm samostatný, s dvěma litinovými plotnami, s mechanickým ovládáním a regulovaným termostatem pro nastavení požadované teploty.

Provedení vařiče:

- Matový nerezový plášť

- Plynule regulovatelný termostat pro nastavení požadované teploty

- Světelné kontrolky provozu signalizují ohřev dané plotny

- Bezpečnostní ochranu proti přehřátí zajišťují tepelné pojistky

- Snadno omyvatelný povrch

- Samostatně stojící

- Délka napájecího kabelu 1 m

Příkon: 2500 W

Typ vařiče: elektrický

Umístění: stolní

Počet varných zón: 2

Regulace teploty: ano

Ovládání: jednoduché mechanické - knoflíkové

Plotny:

- 2 litinové plotny o průměru 14,5 a 18 cm s příkony 1500 W a 1000 W

- vyměnitelné plotny

Rozměry vařiče:

Šířka výrobku: 48.5 cm

Výška výrobku: 6.5 cm

Délka (Hloubka) výrobku: 30 cm

Hmotnost výrobku: 4.39 kg

Šířka balení: 52 cm

Výška balení: 34 cm

Délka (Hloubka) balení: 9.5 cm

Hmotnost balení: 4.76 kg

Reklamace: u dodavatele

Cena vč. dopravy a uložení do skladů na střediscích

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záruční doba: 24 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 565 – 1.105,-Kč info internet)

# **3. CVP 39711430-2-varné desky**

## Elektrická varná deska dvou plotýnková zapuštěná, s matovým nerezovým pláštěm

**Popis:** Dvou plotýnková elektrická varná deska s matovým nerezovým pláštěm, s dvěma litinovými plotnami, s mechanickým ovládáním a regulací výkonu 0 – 6.

Provedení desky:

- matový nerezový plech

- plynule regulovatelný termostat pro nastavení požadované teploty

- světelné kontrolky provozu signalizující ohřev dané plotny

- bezpečnostní ochranu proti přehřátí zajišťují tepelné pojistky

- snadno omyvatelný povrch

Příkon: 3000 W

Typ vařiče: elektrický

Umístění: zapuštěný

Počet varných zón: 2

Regulace teploty: ano

Ovládání: jednoduché mechanické - knoflíkové

Plotny:

- 2 litinové plotny o průměru: rychlovarná 14,5 a 18 cm

- vyměnitelné plotny

Rozměry vařiče:

Šířka výrobku: 51 cm

Výška výrobku: 4 cm (5,7 cm)

Délka (Hloubka) výrobku: 29 cm

Hmotnost výrobku: 5,3 kg

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záruční doba: 24 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 1.880Kč – 2.369Kč info internet)

# **4. CVP 39721100-3- přístroje na vaření používané v domácnostech**

Elektrická multifunkční trouba bez grilu - vestavná

Popis:

Multifunkční trouba z nerezovým nebo barevným povrchem, dvířka prosklená, madlo,

Funkce:

Vnitřní osvětlení trouby

Horní a dolní topné těleso

Kruhové těleso s ventilátorem

Dolní těleso s ventilátorem

Horní topné těleso s ventilátorem

Šetrné rozmrazování

Parametry:

Objem trouby 63 l

Rozměry š. 59,7 cm, výška 59,5 cm, hloubka 56,5

Smalt trouby ECE

Energetická třída: A

Ovládání – regulační knoflíky

Nastavení teploty v rozmezí od 50 do 275° C,

 Chlazení ovládacího panelu

 Vedení v troubě – prolisy

Napětí – 230V

Příkon: 2200W

Příslušenství: 1 x pekáč, 1 x rošt

 Hmotnost cca 35 kg

(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 4380Kč – 5.200Kč info internet)

# **5. CVP 39711430-2-varné desky**

## Elektrická varná deska čtyř plotýnková s matovým nerezovým pláštěm

**Popis**: Čtyřplotýnková zapuštěná varná deska s ukazatelem funkce každé plotýnky, provedení nerezový plech, s mechanickým ovládáním a regulací výkonu 0 - 6

Provedení desky:

- matový nerezový plech

- plynule regulovatelný termostat pro nastavení požadované teploty

- světelné kontrolky provozu signalizující ohřev dané plotny

- bezpečnostní ochranu proti přehřátí zajišťují tepelné pojistky

- snadno omyvatelný povrch

Příkon: 6000 W

Napětí: 400 V

Typ vařiče: elektrický

Počet varných zón: 4

Regulace teploty: ano

Ovládání: jednoduché mechanické - knoflíkové

Plotny:

- 4 litinové plotny o průměru: 2 x 14,5, příkon 1000W a 2 x 18 cm, příkon 1500W

- vyměnitelné plotny

Rozměry vařiče:

Šířka výrobku: 58 cm

Výška výrobku: 4 cm (5,7 cm)

Délka (Hloubka) výrobku: 51 cm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záruční doba: 24 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 2.148 – 2.277,-Kč info internet)

# **6. CVP 39721100-3- přístroje na vaření používané v domácnostech**

Sporák elektrický

**Popis: Elektrický sporák volně stojící s** jednoduchým ovládáním pomocí otočných knoflíků**, 4 litinové plotýnky** a prostorná trouba s dolním a horním topným tělesem a osvětlením, úložný prostor na plechy, nastavitelné nožky.

Provedení plotny:

- 4 litinové plotny o průměru: 2 x 14,5 příkon 1000W a 2 x 18 cm, příkon 1500W

- vyměnitelné plotny

- bílý smalt

- ovládání mechanické - knoflíkové

- světelné kontrolky provozu signalizující ohřev dané plotny

- bezpečnostní ochranu proti přehřátí zajišťují tepelné pojistky

- snadno omyvatelný povrch

Provedení trouby:

- osvětlení trouby

- regulace teploty 50-250°C
- vedení v troubě - prolisy
- nastavitelné nožky
- 100% smalt hlavních částí

Příkon: 6000 W

Napětí: 400 V

Typ vařiče: elektrický

Počet varných zón: 4

Regulace teploty: ano

Ovládání: jednoduché mechanické - knoflíkové

Rozměry sporáku:

Šířka výrobku: 50 cm

Výška výrobku: 85 cm

Délka (Hloubka) výrobku: 61 cm

Objem: 49 l

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záruční doba: 24 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 3.709Kč – 4.372Kč info internet)

# **7. CVP 39713430-6-vysavače**

Vysavač na suché a mokré vysávání

**Popis:** multifunkční vysavač s nádrží z nekorodující oceli, objem 25 l, suché i mokré sání a funkce fukaru, průměr hadice 35 mm, délka 2,2 m, plochý skládaný filtr v odnímatelné kazetě pro mokré i suché vysávání bez výměny filtru, funkce čištění filtru, odnímatelná rukojeť s elektrostatickou ochranou, držadlo 3 v 1, přepínatelná podlahová hubice se 2 gumovými a 2 kartáčovými pásky, připojovací kabel 5 m, hmotnost 8.7 kg

Provedení vysavače:

- nádrž z oceli o objemu 25 l

- funkce suchého a mokrého sání

- funkce fukaru

- sací hadice 2,2 m, 35 mm

- sací trubky 2 ks, spárová hubice

- odnímatelný filtr ve filtrové kazetě

- impulzní čištění filtru

- odnímatelná rukojeť

- madlo 3 v 1

- parkovací pozice pro odstavení sací trubky

- úsporná úschova kabelů a příslušenství

- otočný vypínač

Příkon: 1100 W

Objem nádrže: 25 l

Hmotnost 8,7 kg

Přívodní kabel: 5 m

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záruční doba: 24 měsíců(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 3.341Kč – 4.800Kč info internet) |  |  |  |  |

**8. CPV 39713430-6-vysavače**

**Vysavač pro suché vysávání určený pro domácnost**

Popis: vysavač klasický, sáčkový, nastavitelný sací výkon, objem sáčku na prach cca 3 l, indikátor plnosti prachového sáčku, 2 sací trubky kovové teleskopické, plastová pružná hadice, přepínatelná podlahová hubice s 2 gumovými a 2 kartáčovými pásky, spárová hubice, hubice na čalounění, automatické navíjení kabelu, měkká kolečka pro ochranu podlah,

Hmotnost: do 6 kg

Hlučnost: do 70dB

Délka přívodního kabelu: **5 -** 8 m

Příkon: 800 – 1000W

Třída emisí prachu z vysavače: A

Energetická třída: A

Třída účinnosti vysávaní tvrdých podlah: A

Třída účinnosti vysávání koberců: A

EPA filtr na výstupu

**Záruční doba 24 měsíců**

(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 1990Kč – 2400Kč info internet)

**9. CVP 39713510-1-žehlička napařovací**

Napařovací žehlička

**Popis:** Vestavěný odvápňovací systém zaručuje dlouhou životnost žehličky, kontrolka zahřátí funkce kropení, smaltovaná žehlící plocha odolná proti poškrábání, variabilní nastavení páry a vertikální napařování, samočistící funkce (self clean), systém odvápňování, parní ráz, systém Antidrip, ochrana proti odkapávání

Provedení žehličky:

- smaltovaná žehlící plocha

- napařovací vč. vertikálního napařování

- kropení

- objem vodní nádržky 250ml

- parní ráz 75g/min

- systém proti odkapávání

- Anti Drip systém

- systém odvápňování

- samočištění

Příkon: 2200 W

Rovnoměrné dávkování páry: 35g/min

Materiál žehlící plochy: ceramic soleplate

Přívodní kabel: 1,8 m

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záruční doba: 24 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 397Kč – 652Kč info internet)

# **10. a) CVP 39711100-0- chladničky a mrazáky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chladnička / mraznička **Popis:** volně stojící jednodveřový chladící spotřebič v horní části s malým mrazákem |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Hmotnost:** | 30 kg |  |  |  |  |
| **Záruka:** | 24 měsíců |  |  |  |  |
| **Barva:** | Bílá |  |  |  |  |
| **Energetická třída:** | A+ |  |  |  |  |
| **Hlučnost:** | 41 dB |  |  |  |  |
| **Klimatická třída:** | N, ST |  |  |  |  |
| **Objem chladničky:** | 73 l |  |  |  |  |
| **Objem mrazničky:** | 8 l |  |  |  |  |
| **Roční spotřeba:** | 127 kWh |  |  |  |  |
| **Šířka:** | 48 cm |  |  |  |  |
| **Hloubka:** | 56 cm |  |  |  |  |
| **Výška:** | 84 cm |  |  |  |  |
| Typ: volně stojící |  |  |  |  |  |
| Konstrukce chladničky: jednodveřová |  |  |  |  |
| Provedení chladničky: s mrazícím prostorem |  |  |  |  |
| Dveře: plné dveře |  |  |  |  |  |
| Typ chlazení: 1 - kompresorová |  |  |  |  |
| Umístění mrazícího prostoru: mraznička nahoře |  |  |  |  |
| Objem celkem užitný (l): 81 |  |  |  |  |
| Objem chladničky užitný (l): 73 |  |  |  |  |
| Objem mrazničky užitný (l): 8 |  |  |  |  |
| Klimatická třída: N; ST |  |  |  |  |  |
| Energetická třída: A+ |  |  |  |  |  |
| Spotřeba energie za rok (kWh/rok): 127 |  |  |  |  |
| Automatické odmrazování: chladničky |  |  |  |  |
| Výškově nastavitelné nohy: ANO |  |  |  |  |
| Změna otevírání dveří: ANO |  |  |  |  |
| Materiál dveří: Kovové dveře |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Funkce / Ovládání |  |  |  |  |  |
| \* Analogový teploměr |  |  |  |  |
| \* Automatické odmrazování chladničky |  |  |  |  |
| \* 1 kompresor |  |  |  |  |  |
| \* Klimatická třída ST (od +18~C do +38~C) |  |  |  |  |
| \* Klimatická třída N (od +16~C do +32~C) |  |  |  |  |
| \* Chladicí kapalina: R600A |  |  |  |  |
| \* Výškově nastavitelné přední nohy |  |  |  |  |
| \* 2 fixní a 2 výškově nastavitelné nohy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Uspořádání |  |  |  |  |  |
| \* Ovládací panel s regulací teploty |  |  |  |  |
| Chladnička |  |  |  |  |  |
| \* Vnitřní osvětlení |  |  |  |  |  |
| \* 1 skleněná police |  |  |  |  |  |
| \* Police dveří: 3 police dveří |  |  |  |  |
| \* Vložka na vejce |  |  |  |  |  |
| Mraznička |  |  |  |  |  |
| \* 1 miska na led |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Záruční doba: 24 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 2.479Kč – 3.801Kč info internet)

# **10. b) CVP 39711100-0- chladničky a mrazáky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chladnička bez mrazáku **Popis:** volně stojící jednodveřový chladící spotřebič  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Hmotnost:** | 65,1kg |  |  |  |  |
| **Záruka:** | 24 měsíců |  |  |  |  |
| **Barva:** | Bílá |  |  |  |  |
| **Energetická třída:** | A+ |  |  |  |  |
| **Hlučnost:** | 39 dB |  |  |  |  |
| **Klimatická třída:** | N, ST, SN, T |  |  |  |  |
| **Objem chladničky:** | 395 l |  |  |  |  |
| **Roční spotřeba:** | 156 kWh |  |  |  |  |
| **Šířka:** | 59,5 cm |  |  |  |  |
| **Hloubka:** | 66,8 cm |  |  |  |  |
| **Výška:** | 185 cm |  |  |  |  |
| Typ: volně stojící |  |  |  |  |  |
| Konstrukce chladničky: jednodveřová |  |  |  |  |
| Dveře: plné dveře |  |  |  |  |  |
| Typ chlazení: 1 - kompresorová |  |  |  |  |
| Čistá kapacita chladicího prostoru (l): 395Příkon: 80(W) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Klimatická třída: N, ST, SN, T |  |  |  |  |  |
| Energetická třída: A+ |  |  |  |  |  |
| Spotřeba energie za rok (kWh/rok): 156 |  |  |  |  |
| Automatické odmrazování: ANO |  |  |  |  |
| Výškově nastavitelné nohy: ANO |  |  |  |  |
| Změna otevírání dveří: ANO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkce / Ovládání** |  |  |  |  |  |
| \* Mechanické ovládání teploty\* Prostor SPACE+ - vnitřní prostor je řešen tak, aby nabízel více místa pro uložené potraviny při zachování rozměrů\* osvětlení LED žárovkou |  |  |  |  |
| \* Automatické odmrazování chladničky |  |  |  |  |
| \* 1 kompresor |  |  |  |  |  |
| \* Klimatická třída ST (18 -38°C) |  |  |  |  |
| \* Klimatická třída N (16 - 32°C)\* Klimatická třída SN (10-32°C)\* klimatická třída T (18-43°C) |  |  |  |  |
| \* Výškově nastavitelné přední nohy, zadní pevné válečky |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Chladnička** |  |  |  |  |  |
| \* 6 skleněných polic s lištou, z toho 1 pevná |  |  |  |  |  |
| \* 5 přihrádek na dveřích |  |  |  |  |  |
| \* zásuvka na zeleninu z průhledného plastu |  |  |  |  |
| \* držák na 6 vajec\* automatické odmrazování |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Záruční doba: 24 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 6.603Kč – 9.082Kč info internet)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# **10. c) CVP 39711100-0- chladničky a mrazáky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chladnička bez mrazáku **Popis:** volně stojící jednodveřový chladící spotřebič  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Hmotnost:** | 36 kg |  |  |  |  |
| **Záruka:** | 24 měsíců |  |  |  |  |
| **Barva:** | Bílá |  |  |  |  |
| **Energetická třída:** | A |  |  |  |  |
| **Hlučnost:** | 38 dB |  |  |  |  |
| **Klimatická třída:** | N, SN, T |  |  |  |  |
| **Objem chladničky:** | 152 l |  |  |  |  |
| **Spotřeba:** | 0,42 kWh |  |  |  |  |
| **Šířka:** | **55 cm – maximum nelze širší** |  |  |  |  |
| **Hloubka:** | 61,2 cm |  |  |  |  |
| **Výška:** | 85 cm |  |  |  |  |
| Typ: volně stojící |  |  |  |  |  |
| Konstrukce chladničky: jednodveřová |  |  |  |  |
| Dveře: plné dveře |  |  |  |  |  |
| Typ chlazení: 1 - kompresorová |  |  |  |  |
| Čistá kapacita chladicího prostoru (l): 152Příkon: 75(W) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Klimatická třída: N, SN, T |  |  |  |  |  |
| Energetická třída: A |  |  |  |  |  |
| Spotřeba energie: 0,42 kWh |  |  |  |  |
| Automatické odmrazování: ANO |  |  |  |  |
| Výškově nastavitelné nohy: ANO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkce / Ovládání*** mechanické řízení teploty
* 1 kompresor
* 1 termostat
* automatické odmrazování
* osvětlení vnitřního prostoru
* automatické odmrazování
* Klimatická třída N (16 - 32°C)
* Klimatická třída SN (10-32°C)
* Klimatická třída T (18-43°C)
 |  |  |  |  |  |
| **Chladnička** |  |  |  |  |  |
| * [Antibakteriální ochrana](https://www.mall.cz/slovnik-pojmu/detail?term=Antibakteri%C3%A1ln%C3%AD%20ochrana)
* 3 skleněné police z toho 2 výškově nastavitelné
* 3 přihrádky ve dveřích
* 1 zásuvka na zeleninu
* přihrádka na vajíčka
* osvětlení vnitřního prostoru
* umístění dveří vpravo, zaměnitelné
* rukojeť externí
 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Záruční doba: 24 měsíců |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 (předpokládaná cena za 1 ks bez DPH = 3.545Kč – 6.170Kč (info internet)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |