**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

1. **Název veřejné zakázky**

server X3650 M5

1. **Informace o VZ**

Typ VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: forma otevřené výzvy v souladu s pravidly pro systém používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizovaná určených komodit

Výsledkem VZ: uzavření jednorázové smlouvy

Druh plnění: dodávka zboží

Stručný popis předmětu VZ:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serveru X3650 M5

Bližší specifikace předmětu VZ:

Server pro spisovou službu EW - renewal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název vlastnosti** | **Definice vlastnosti** | **Požadovaná hodnota** |
| Konstrukční provedení jednotky | Konstrukční provedení použití jednotky. | 2-socketový server, RACK 2U, včetně montážních lyžin  |
| Typ procesoru | Způsob, jakým procesor (CPU) počítače zpracovává informace z hlediska šířky sběrnice |  8-jádrový (2.1GHz/20MB/85W) 1ks |
| Procesor - Cache paměť | Velikost Cache paměti procesoru v MB | minimálně: L1 cache (kB): 512L2 cache (kB): 2048L3 cache (kB):20 480 |
| Počet jader procesoru |   | min 8 |
| Počet vláken procesoru |   | min.16 |
| Paměť operační - velikost | Udává velikost paměti pro ukládání provozních dat | min. 8 x 16GB, min počet DIMM slotu 12/1CPU, možnost osazení až 1,5TB |
| Paměť operační - frekvence v MHz | Udává frekvenci ukládání provozních dat, které jsou k dispozici v položce. |  min: DDR4-2400 CAS-17-17-17 |
| Hard Disk - typ rozhraní, řadič RAID | Komponent, který zabezpečuje propojení pevných disků k počítači | SAS 12Gb sběrniceDostupný RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6.Možnost osazení až 3 separátních RAID řadičů pro konfiguraci plně nezávislých RAID Group |
| Rozhraní | Počet a typ rozhraní (I/O sloty) | Minimálně 8x PCIe slot a dedikovaný slot pro RAID radič |
| Karta síťová | Zabezpečení ethernet-internetového spojení. | Min. 1Gb 4-port |
| Karta síťová SAN | Zabezpečení SAN spojení. | Min. 8Gb dual port |
| Zdroj |   | Redundantní zdroje |
| Celková výška |  | max 2U |
| Celková hloubka |  | Max 17U |
| Podpora |   | Telefonická technická podpora přímo od výrobce 24x7 v českém jazyce |
| Záruka |   | 3 roky 24x7 s opravou do 24h od nahlášení |
| Vlastnosti a management |   | Nástroj pro management musí umožňovat správu serveru prostřednictvím webového rozhraní https Podporované funkce:- vzdálená konzole- virtuální klávesnice, myš a video- power management- skupinové updaty firmware- ToolsCenter- redundantní hot-swap - minimálně 2x TPM chip-Prediktivní analýza chyby na všech kritických komponentech - procesory, HDD, RAM, ventilátory zdroje- Diagnostický LCD panel |

1. **Další požadavky**

Požadujeme splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele čestným prohlášením v souladu s platným a účinným zněním ustanovení § 74 ZVZ, produktový list a návrh kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník.

Požadujeme referenci (technickou kvalifikaci) o znalosti infrastruktury SAN a technologie IBM diskového pole Storwize V3700, doložit - osvědčení objednatelů o řádném plnění nejméně dvou zakázek obdobného charakteru realizovaných uchazečem o zakázku v posledních 3 letech.

1. **Předpokládaná hodnota VZ**

*Stanovená podle průzkumu trhu*

Faktura na adresu Slezská 100/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady

1. **Doba a místo plnění**

Místo plnění: Česká plemenářská inspekce, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Doba plnění: do 30.5.2017.

 **6. Kritéria hodnocení nabídky**

Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) a cena v Kč vč. DPH. Pro účely hodnocení bude použita cena vč. DPH – zadavatel není ve vztahu k plnění plátcem DPH.

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu VZ. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zadavatel nepřipouští variantní řešení. VZ bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

 Nabídková cena 100 %

 **7. Závěrečná ustanovení**

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ malého rozsahu do podpisu smlouvy.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy.

Vypsání VZ: 6.4.2017

Konec lhůty pro podání nabídek: 27.4.2017 9:00 hodin

Otevírání obálek: 27.4.2017 9:30 hodin

V Praze dne: 6.4.2017

 Ing. Zdenka Majzlíková

 ředitelka ČPI