TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Č.j.KRPK-8827-1/2017-1900AO

1) Název majetku: Motocykl – skútr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2)** |  | **Technický popis** |
| ***Model:*** |
| Provedení:  | Motocykl – kategorie skútr |
| Počet míst k sezení: | 2; |
| ***Motor:*** | Zážehový; |
| Palivo: | Benzin bezolovnatý s oktanovým číslem 95, čtyřtaktní; |
| Objem motoru: (ccm) | 124-125; |
| Výkon motoru: (kW) | minimálně 8,6; |
| Točivý moment: (Nm) | minimálně 11,7; |
| Startování: | Elektrický startér; |
| Emisní předpis EU: | minimálně 4; |
| ***Převodovka:*** |
| Typ: | Automatická – variátor; |
| ***Podvozek, pérování, brzdy a kola:*** |
|  | Přední teleskopická vidlice; |
|  | Zadní kyvná vidlice; |
|  | Hydraulické kotoučové brzdy; |
|  | Disky předního a zadního kola vícepaprskové lité hliníkové; |
|  | Pneumatiky v den dodání nesmí být starší než 1 rok; |
| ***Rozměry:*** |
| Délka: (mm) | minimálně 1930 |
| Šířka: (mm) | 740 |
| Výška: (mm) | minimálně 1100 |
| Výška sedla bez zátěže: (mm) | minimálně 735 |
| Rozvor kol: (mm) | minimálně 1315 |
| ***Palivová nádrž:*** |
| Objem: (l) | minimálně 6,5; |
| ***Sedlo:*** |
| Čalounění: | Omyvatelné; |
| ***Výbava***: |  |
|  | Povinná výbava (viz Vyhl. MDaS č.341/2002 Sb., § 32); |

3) TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Vozidlo v požadovaném provedení musí být jako celek schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb,

4) DOKLADY O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Součástí dodávky musí být doklad o schválení nabízeného typu vozidla v běžném provedení pro provoz v České republice, a to:

* Základní technický popis schváleného vozidla.

Pokud nastanou změny schválení nabízeného typu vozidla v důsledku úprav do dne uzavření Smlouvy, musí do tohoto dne uchazeč doručit zadavateli rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným základním technickým popisem schváleného typu vozidla.

5) Servisní interval:

U skútru se požaduje servisní interval v délce minimálně 2000 km po zajetí stroje.

* Potvrdit zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění záručních, pozáručních oprav a servisní prohlídek ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí. Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení na ně musí být součástí nabídky.

**6) NÁHRADNÍ DÍLY**

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zaručil zadavateli dostupnost originálních náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od dodání vozidla - skútru. Zadavatel bude oprávněn, nikoliv však povinen, odebírat náhradní díly od dodavatele. Zadavatel bude oprávněn požadovat dílčí dodávky náhradních dílů v rozsahu a době dle svého uvážení.