**Příloha č. 3 :**

Celkem 4ks serverů totožné konfigurace, vždy 2 + 2 kusy v každé lokalitě, kompatibilní s produkty Checkpoint minimálně verze 77.30 a vyšší, včetně možnosti vzdálené správy.

Lokality pro instalaci a následný servis: Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem a Mahlerovy sady 1, Praha 3

**Technické parametry:**

* Server velikosti 2U, uvedený na HCL společnosti Checkpoint - <https://www.checkpoint.com/support-services/hcl/>
* Jeden procesor, maximálně 4 procesorová jádra, možnost osazení až dvou procesorů
minimální výkon dle benchmarku CPU2006 uvedeném na spec.org ve sloupci Result - CINT2006 Rates 506, CFP2006 Rates 449 (hodnoty benchmarku jsou v případě osazení 2 CPU)
* 64 GB RAM, možnost rozšíření až na 1,5TB, 24 DIMM slotů
* 4x 300 GB 15k SAS HDD (nelze použít SSD disky), možnost rozšíření až na 24x 2,5" HDD (pro další úrovně logování)
* 12Gb SAS HW RAID řadič, 1 GB Flash Cache, možnost osazení až 3 separátních RAID řadičů pro konfiguraci plně nezávislých RAID Group (pro další úrovně logování)
* Minimálně 4x 1Gb Ethernet port na základní desce
* 2x 10Gb síťové porty, rozhraní SFP+, možnost rozšíření o další 2x 10Gb
Síťové karty musí být na HCL společnosti Checkpoint - <https://www.checkpoint.com/support-services/hcl/>
* Minimálně 8x PCIe slot a dedikovaný slot pro RAID radič
* Plná vzdálená správa včetně remote presence
* Redundantní hot-swap chlazení a napájení, max. 2x PSU 750W
* Minimálně 2x TPM chip
* Prediktivní analýza chyb na všech kritických komponentech - procesor, HDD, RAM, ventilátory, zdroje
* Oficiální záruka (pro CZ) přímo od výrobce, 3 roky odezva do druhého pracovního dne