Jedná se o výměnu topného zdroje ve stávající kotelně, poždavky nad rámec projektu:

1. Po celou dobu rekonstrukce bude zajištěna dodávka TUV, propojení na nové zařízení proběhne o víkendu po dohodě s investorem.
2. Ke kaskádě kotlů bude dodáno řízení s ikvitermní regulací topné křivky podle vekovní teploty
3. Bude dodáno řízení čtyř stávajících topných větví s čerpadly a servopohony ESBE 0-10V a třemi okruhy VZT s čerpadly
4. Pokud bude součástí řízení PC program, bude užívací licence tohoto programu i s přístupy majetkem investora
5. Hlučné stavební úpravy budou probíhat přednostně o víkendu.
6. Plánovaný termín realizace 06-07/2018