Technická zpráva

**Současný stav**

Stávající střešní plášť je tvořen z modifikovaného asfaltového pásu s vložkou a separačním posypem. Účelem rekonstrukce je obnovení funkce střešního pláště, který se nyní nachází v havarijním stavu. Hydroizolace a oplechování je na mnoha místech nefunkční, do objektu zatéká. Stávající střešní plášť nesplňuje aktuální technické normy.

**Navrhovaný stav**

Stavebně-konstrukční část

Nově navržený střešní plášť bude proveden:

- montáž nové hydroizolační střešní fólie PVC k mechanickému kotvení šíře 1,6m v minimální
tl. 1,5 mm

- montáž netkané geotextílie z polypropylenu min. 300 g/m2

- montáž kotvících prvků fólie - ocelová podložka a šroub do betonu a to na základě dodavatelem provedené tahové zkoušky

- montáž závětrná lišta z poplastovaného plechu r. š. 250 mm včetně kotvících prvků

- montáž okapnice z poplastovaného plechu r. š. 250 mm včetně kotvících prvků