#### Příloha č. 1

1. Stávající stav:
* 4x ISDN2
* 36 pobočkových linek
* z toho 2 linky pro obsluhu vstupních dveří objektu
	+ napojena na zvonkové tablo „targha“
	+ napojena na dveřní zámek umoňující dálkové odemčení vstupních dveří
* 20ks analogových telefonů
* 16 ks digitálních telefonů - vsechno serie Alcatel reflexes, z toho: 1xAdvanced, 3xPremium, 11xEasy, 1x typ 4012/5022

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavek** | **Hodnota** |
| **Telefonní ústředna** |
|  | Vstupní připojení ústředny | 4xISDN2 |
|  | Telekomunikační operátor | Telefonica O2 |
|  | Provolba poskytovaná operátorem | Pro 100 telefonních čísel |
|  | Pobočkové linky | 50 ks, z toho 2 pro ovládání vstupních dveří |
|  | Umístění ústředny | Do racku v klimatizované serverovně OI |
|  | Základní služby ústředny | * Přepojení hovoru mezi jednotlivými pobočkovými linkami
* Identifikace volajícího
* Přesměrování hovoru
 |
|  | Řešení stupu do budovy | * Využití stávajícího zvonkového tabla „Targha“ příp. jeho náhrada novým tablem s min. 7 volbami směřovanými na sekretariáty jednotlivých odborných oddělení a sekretariát ředitele
* Dálkové odemykání vstupních dveří
 |
|  | Další požadavky | * Možnost programování ústředny prostřednictvím systémového telefonu (je součástí dodávky) nebo prostřednictvím SW nástroje na platformě Windows PC (je součástí dodávky vč. nezbytného příslušenství – např. Komunikační kabel mezi PC a ústřednou)
* Možnost exportu dat z ústředny pro vyhodnocení provozu an jednotlivých pobočkových linkách
* Tarifikace provozu jednotlivých pobočkových linek
* Základní školení administrace ústředny
 |
| **Telefonní přístroje** |
|  | Typy a počty | 12 managerských36 standardních, z toho 2ks montovatelné na stěnu1x systémový pro programování funkcí ústředny pokud nebyl dodán příslušný SW nástroj |
|  | Vybavení telefonů | DisplayNapájení prostřednictví strukturované kabelážeV případě managerských telefonů navíc: hlasitý odposlech |

* Příloha č. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo pobočkové linky** | **Umístění** | **Telefon** | **Poznámka** |
| **Patro** | **Kancelář č.** | **Základní** | **Systémový** |
| 28 | 0 | 01 | - | x |   |
| 69 | 0 | 01/1 | - | x |   |
| nove číslo | 0 | 01/1 | x | - |   |
| 37 | 0 | 02 | x | - |   |
| 38 | 0 | 03 | x | - |   |
| 30 | 0 | 07/3 | x | - |   |
| 58 | 0 | 09/3 | x | - |   |
| 34 | 0 | 09/4 | x | - |   |
| 25 | 1 | 10 | - | - | dveřní zámek |
| 26 | 1 | 10 | - | - | zvonkové tablo |
| 20 | 1 | 11 | - | x |   |
| 21 | 1 | 12 | - | x |   |
| 65 | 1 | 13 | x | - |   |
| 39 | 1 | 14/0 | x | - |   |
| nove číslo | 1 | 14/0 | x | - |   |
| 33 | 1 | 14/1 | x | - |   |
| nove číslo | 1 | 14/1 | x | - |   |
| 31 | 1 | 14/2 | - | x |   |
| 32 | 1 | 14/2 | - | x |   |
| 42 | 1 | 15/1 | - | x |   |
| 41 | 1 | 15/2 | - | x |   |
| 43 | 1 | 15/3 | x | - |   |
| nove číslo | 1 | 15/3 | x | - |   |
| nove číslo | 1 | 15/3 | x | - |   |
| 44 | 1 | 15/6 | x | - |   |
| nove číslo | 1 | 15/6 | x | - |   |
| nove číslo | 1 | 15/6 | x | - |   |
| nove číslo | 1 | 15/6 | x | - |   |
| 23 | 1 | 16 | x | - |   |
| 68 | 2 | 21/1 | x | - |   |
| nove číslo | 2 | 21/1 | x | - |   |
| 67 | 2 | 21/2 | x | - |   |
| 52 | 2 | 22/2 | - | x |   |
| 51 | 2 | 22/3 | - | x |   |
| 55 | 2 | 22/4 | x | - |   |
| nove číslo | 2 | 22/4 | x | - |   |
| 56 | 2 | 22/5 | x | - |   |
| nove číslo | 2 | 22/5 | x | - |   |
| nove číslo | 2 | 22/5 | x | - |   |
| 54 | 2 | 22/6 | x | - |   |
| 57 | 2 | 22/6 | x | - |   |
| 53 | 2 | 22/7 | x | - |   |
| 66 | 2 | 23/1 | x | - |   |
| nove číslo | 2 | 23/1 | x | - |   |
| 63 | 2 | 23/2 | x | - |   |
| 61 | 2 | 23/3 | - | x |   |
| 62 | 2 | 23/4 | - | x |   |
| 64 | 2 | 23/6 | x | - |   |
| 60 | 2 | 24 | x | - |   |