**Veřejná zakázka malého rozsahu „NAS“ - Příloha č. 1**

Požadované minimální parametry NAS:

1. provedení pro provoz 24x7,
2. hrubá disková kapacita 8TB,
3. počet pozic pro HDD,
4. formát HDD 3,5",
5. externí rozhraní – 2x USB 3.0, 2x GLAN,
6. RAID - RAID 0, RAID 1,
7. sdílení souborů - SAMBA, HFS, CIFS,
8. FTP server,
9. iSCSI,
10. DLNA.