**Příloha č. 2**

**Rozsah plnění veřejné zakázky**

**(Upřesnění podmínek realizace)**

**Rozsah plnění veřejné zakázky:**

**A) fáze před realizací stavby:**

Vypracování jednostupňové realizační projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr na výměnu ventilů otopného systému za termoregulační ventily, jejíž součástí bude zejména:

 - pasportizace stávajícího stavu rozvodů a otopných těles ve všech místnostech v celém objektu

- přepočet skutečných tepelných ztrát budovy jako celku a jednotlivých místností samostatně na aktuální stav

- návrh regulačních prvků

- zpracování technické zprávy a výkresů (půdorysy, řezy, schémata)

- oceněný a slepý výkaz výměr

- termo-hydraulický výpočet otopné soustavy vč. výpočtu hodnot regulačních prvků

**B) fáze při realizaci stavby:**

- výkon autorského dozoru **po celou dobu stavby**, součinnost s objednatelem a zhotovitelem, pravidelná účast na kontrolních dnech stavby, spolupráce při řešení detailů, drobných či větších změn, vypracování a kontrola změnových listů apod.

**C) administrativní a provozní náklady**

- kompletace, tisk, doprava na staveniště

A) Místní a provozní podmínky:

* *Zhotovitel musí brát na vědomí, že práce budou prováděny v objektu MV ČR a bude plně respektovat provozní režim objektu.*
* *Zhotovitel svolá potřebný počet technických rad se zástupci uživatele, zadavatele a odborných složek SLZ PP ČR nad rozpracovanými dokumenty za účelem upřesnění požadavků, detailů a jiných připomínek. Tyto připomínky budou zapracovány do PD. Případné připomínky při projednávání PD budou taktéž respektovány a zapracovány do PD.*

B) Požadavky na projektovou dokumentaci:

* *Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Výkaz výměr musí splňovat náležitosti dle vyhlášky 230/2012 Sb.*
* *Dokumenty budou vyhotoveny a předány ve formátu .DWG, .PDF, .DOC, .XLS a .JPG 4x elektroniky a 8x v tištěné podobě.*