**Příloha č. 3**

**Rozsah plnění veřejné zakázky**

**(Upřesnění zadávacích podmínek)**

**„Instalace pevného venkovního žebříku – Na Perštýně 11, Praha 1“**

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž pevného kovového žebříku (délka cca 10 m) se vstupní uzavíratelnou brankou a bezpečnostním košem. Žebřík a jeho montáž bude proveden dle ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby.

*Rozsah veřejné zakázky:*

* Výroba kovového žebříku, vlastní délka cca 10 m, součástí je nástupní rampa s uzavíratelnou brankou a bezpečnostní koš (cca 7 m), povrchová úprava ze žárového zinku
* Doprava jednotlivých dílů žebříku na místo instalace
* Vyřezání potřebného úseku stávajícího zábradlí, začištění okrajů a opatření proti korozi
* Montáž jednotlivých dílů žebříku a kotvení chemickými kotvami do zděné stěny
* Úklid staveniště, likvidace odpadů

Součástí nabídky musí být cenová nabídka zhotovitele včetně dopravy a likvidace odpadu. Tabulka pro doplnění celkové cenové kalkulace je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.

**MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:**

* zhotovitel bude plně respektovat provozní režim objektu MV ČR Na Perštýně 11, Praha 1
* **realizace bude prováděna za plného provozu areálu** a bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele a zástupce objednatele,
* zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před montáže **seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel** zůčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a seznam všech vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na staveniště,
* seznam pracovníků bude umístěn u vstupu do objektu na vrátnici objektu (u ostrahy objektu). Ostraha bude každý den kontrolovat příchod a odchod pracovníků zhotovitele
* pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
* všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní, v opačném případě nebudou do objektu MV ČR vůbec vpuštěni,
* zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci,
* **práce lze realizovat pouze v pracovních dnech od 7:00 – 16:00 hod**
* zadavatel upozorňuje, že umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo před vlastním termínem montáže
* **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky
* **jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží technická specifikace, přičenž uvedené rozměry jsou urientační a zhotovitel je povinen provést přesné zaměření**
* celková nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke zhotovení díla, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou výslovně uvedeny.Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k montáži musí být zahrnut v cenách položek.

**TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:**

* realizace bude prováděna standardními montážními a stavebními pracemi

**POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:**

* dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav
* ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,
* zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.
* **zhotovitel předloží objednateli výrobní dokumentaci instalované konstrukce**

**VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:**

* vedení stavebního deníku není požadováno