***Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek***

**Technická specifikace**

veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení:

 **„VZ-07/2017 Obměna multifunkčních zařízení“**

1. Digitální laserový multifunkční kopírovací stroj s možností barevného černobílého kopírování a tisku s ovládáním v českém jazyce (7ks).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis požadované vlastnosti** | **min / max / =** | **Požadovaná hodnota** |
| Rychlost tisku i kopírování černobíle i barevně | min | 30 str.A4 min. |
| Skenování | = | černobílé i barevné do formátu JPG, PDF/A, |
| Automaticky oboustranný podavač dokumentů | = | ANO/NE |
| Duplexní kopírování i tisk | = | ANO/NE |
| Rozlišení tisku | min | 1200x1200 dpi |
| Rozlišení skeneru | min | 600x600 dpi |
| Čas do vytisknutí první stránky | max | 10 s |
| Zoom | min | 25 - 400% |
| Paměť | min | 1.5 GB |
| Pevný disk | min | 250 GB |
| Možnost odloženého tisku | = | ANO/NE |
| Skenování do emailu a složky | = | ANO/NE |
| Formát | min | A5-A3 |
| Kapacita papíru | min | 2000 listů |
| Počet zásobníku na papír | min | 4 |
| Výstupní kapacita | min | 500 listů |
| Síťová karta 10/100/1000Base-T | = | ANO/NE |
| Síťové protokoly | min | TCP/IP, IPX/SPX |
| Tiskový jazyk | min | PCL5,6 |
| Ovladače tisku | min | Windows XP, Windows 7; Windows 8; Windows 10 |
| Finišer - svorkové sešívání VNĚJŠÍ | = | ANO/NE |
| Nabízené zboží je nové, dosud neužívané | = | ANO |
| Nabízené zboží je určeno pro prodej v České republice | = | ANO |

1. Digitální laserový multifunkční kopírovací stroj s možností černobílého kopírování a tisku s ovládáním v českém jazyce (3ks).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis požadované vlastnosti** | **min / max / =** | **Požadovaná hodnota** |
| Rychlost tisku i kopírování černobíle i barevně | min | 30 str.A4 min. |
| Skenování | = | černobílé i barevné do formátu JPG, PDF/A, |
| Automaticky oboustranný podavač dokumentů | = | ANO/NE |
| Duplexní kopírování i tisk | = | ANO/NE |
| Rozlišení tisku | min | 1200x1200 dpi |
| Rozlišení skeneru | min | 600x600 dpi |
| Čas do vytisknutí první stránky | max | 10 s |
| Zoom | min | 25 - 400% |
| Paměť | min | 1.5 GB |
| Pevný disk | min | 250 GB |
| Možnost odloženého tisku | = | ANO/NE |
| Skenování do emailu a složky | = | ANO/NE |
| Formát | min | A5-A3 |
| Kapacita papíru | min | 2000 listů |
| Počet zásobníku na papír | min | 4 |
| Výstupní kapacita | min | 500 listů |
| Síťová karta 10/100/1000Base-T | = | ANO/NE |
| Síťové protokoly | min | TCP/IP, IPX/SPX |
| Tiskový jazyk | min | PCL5,6 |
| Ovladače tisku | min | Windows XP, Windows 7; Windows 8; Windows 10 |
| Finišer - svorkové sešívání VNĚJŠÍ | = | ANO/NE |
| Nabízené zboží je nové, dosud neužívané | = | ANO |
| Nabízené zboží je určeno pro prodej v České republice | = | ANO |

**Vysvětlivky**

|  |  |
| --- | --- |
| min | požadovaná vlastnost musí dosahovat minimálně požadované hodnoty (může se rovnat) |
| max | požadovaná vlastnost nesmí přesáhnout požadovanou hodnotu (může se rovnat) |
| = | požadovaná vlastnost musí odpovídat požadované hodnotě |