***Příloha č. 5 výzvy k podání nabídek***

**Technická specifikace nabídky**

veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení: **„VZ-07/2017 Obměna multifunkčních zařízení“**

1. Digitální laserový multifunkční kopírovací stroj s možností barevného černobílého kopírování a tisku s ovládáním v českém jazyce (7ks).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis požadované vlastnosti** | **min / max / =** | **Požadovaná hodnota** | **Parametry nabízeného zboží** |
| Rychlost tisku i kopírování černobíle i barevně | min | 30 str.A4 min. | <doplní dodavatel˃ |
| Skenování | = | černobílé i barevné do formátu JPG, PDF/A, | <doplní dodavatel˃ |
| Automaticky oboustranný podavač dokumentů | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Duplexní kopírování i tisk | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Rozlišení tisku | min | 1200x1200 dpi | <doplní dodavatel˃  |
| Rozlišení skeneru | min | 600x600 dpi | <doplní dodavatel˃ |
| Čas do vytisknutí první stránky | max | 10 s | <doplní dodavatel˃ |
| Zoom | min | 25 - 400% | <doplní dodavatel˃ |
| Paměť | min | 1.5 GB | <doplní dodavatel˃ |
| Pevný disk | min | 250 GB | <doplní dodavatel˃ |
| Možnost odloženého tisku | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Skenování do emailu a složky | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Formát | min | A5-A3 | <doplní dodavatel˃ |
| Kapacita papíru | min | 2000 listů | <doplní dodavatel˃ |
| Počet zásobníku na papír | min | 4 | <doplní dodavatel˃ |
| Výstupní kapacita | min | 500 listů | <doplní dodavatel˃ |
| Síťová karta 10/100/1000Base-T | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Síťové protokoly | min | TCP/IP, IPX/SPX | <doplní dodavatel˃ |
| Tiskový jazyk | min | PCL5,6 | <doplní dodavatel˃ |
| Ovladače tisku | min | Windows XP, Windows 7; Windows 8; Windows 10 | <doplní dodavatel˃ |
| Finišer - svorkové sešívání VNĚJŠÍ | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Nabízené zboží je nové, dosud neužívané | = | ANO | <doplní dodavatel˃ |
| Nabízené zboží je určeno pro prodej v České republice | = | ANO | <doplní dodavatel˃ |

1. Digitální laserový multifunkční kopírovací stroj s možností černobílého kopírování a tisku s ovládáním v českém jazyce (3ks).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis požadované vlastnosti** | **min / max / =** | **Požadovaná hodnota** | **Parametry nabízeného zboží** |
| Rychlost tisku i kopírování černobíle i barevně | min | 30 str.A4 min. | <doplní dodavatel˃ |
| Skenování | = | černobílé i barevné do formátu JPG, PDF/A, | <doplní dodavatel˃ |
| Automaticky oboustranný podavač dokumentů | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Duplexní kopírování i tisk | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Rozlišení tisku | min | 1200x1200 dpi | <doplní dodavatel˃  |
| Rozlišení skeneru | min | 600x600 dpi | <doplní dodavatel˃ |
| Čas do vytisknutí první stránky | max | 10 s | <doplní dodavatel˃ |
| Zoom | min | 25 - 400% | <doplní dodavatel˃ |
| Paměť | min | 1.5 GB | <doplní dodavatel˃ |
| Pevný disk | min | 250 GB | <doplní dodavatel˃ |
| Možnost odloženého tisku | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Skenování do emailu a složky | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Formát | min | A5-A3 | <doplní dodavatel˃ |
| Kapacita papíru | min | 2000 listů | <doplní dodavatel˃ |
| Počet zásobníku na papír | min | 4 | <doplní dodavatel˃ |
| Výstupní kapacita | min | 500 listů | <doplní dodavatel˃ |
| Síťová karta 10/100/1000Base-T | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Síťové protokoly | min | TCP/IP, IPX/SPX | <doplní dodavatel˃ |
| Tiskový jazyk | min | PCL5,6 | <doplní dodavatel˃ |
| Ovladače tisku | min | Windows XP, Windows 7; Windows 8; Windows 10 | <doplní dodavatel˃ |
| Finišer - svorkové sešívání VNĚJŠÍ | = | ANO/NE | <doplní dodavatel˃ |
| Nabízené zboží je nové, dosud neužívané | = | ANO | <doplní dodavatel˃ |
| Nabízené zboží je určeno pro prodej v České republice | = | ANO | <doplní dodavatel˃ |

**Vysvětlivky**

|  |  |
| --- | --- |
| min | požadovaná vlastnost musí dosahovat minimálně požadované hodnoty (může se rovnat) |
| max | požadovaná vlastnost nesmí přesáhnout požadovanou hodnotu (může se rovnat) |
| = | požadovaná vlastnost musí odpovídat požadované hodnotě |
| Přílohou dokumentu budou katalogové listy nabízených výrobků |

V <doplní dodavatel˃ dne <doplní dodavatel˃ <doplní dodavatel˃

…………………………………..…………………………

jméno a podpis osoby oprávněné jednat

jménem či za dodavatele