**Příloha č. 3**

**Upřesnění zadávacích podmínek**

1. Technická specifikace zakázky:
* jde o opravu podlah ve skladě
* současný stav - odlupující se syntetická tenkovrstvá podlaha na nepevné mazanině; celková tloušťka podlahy včetně podkladu přibližně 50 mm, vše položeno na stropní konstrukci systému MS 71, kterou nelze dál přitěžovat, protože už dnes únosnost tohoto stropu omezuje možnosti skladování
* řešení - tato podlaha bude vybourána a nahrazena teracovou dlažbou, což se již dříve osvědčilo a proto bude stejným způsobem dál pokračováno
* práce budou prováděny po částech dle dispozic uživatele tak, jak budou uvolňovány jednotlivé skladové plochy
* opravovaná část skladu bude vždy oddělena plachtami tak, aby nedocházelo k znečištění uloženého materiálu v ostatních částech skladu
* opravovaná část podlahy bude vždy nejdříve oddělena rovným řezem
* s vybouraným materiálem, a to zejména se zbytky tenkovrstvé syntetické podlahy, bude zacházeno podle pravidel pro hospodaření s odpady
* zatížení podlahy – rovnoměrné 5 kN/m2, pojezd paletovými vozíky se zatížením do jedné tuny přepravovaného materiálu
* podlaha musí být provedena jako průmyslová

B) Místní a provozní podmínky:

* dílo bude provedeno v objektu Ministerstva vnitra České republiky na adrese Na Baních, Praha 5 – Zbraslav – objekt 05.0 (bez č. p.)
* zhotovitel bude plně respektovat provozní režim objektu Ministerstva vnitra České republiky
* dílo bude prováděno za provozu objektu a provádění bude řízeno režimem v předstihu dohodnutým za účasti dodavatele, uživatele a zástupce zadavatele
* před převzetím staveniště se zhotovitel seznámí s Provozním řádem objektu a před zahájením prací prokazatelně poučí o témž provozním řádu všechny pracovníky na díle zúčastněné, včetně pracovníků případných podzhotovitelů, a to ještě před jejich prvním vstupem do objektu
* objednatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani hradit s tím související poplatky
* odpadní hmoty budu zhotovitel likvidovat průběžně po dobu provádění díla, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a obstará a objednateli předá doklady o jejich likvidaci
* pracovní dobu stanoví vedení objektu po dohodě se zhotovitelem
* práce budou vykonávány při zachování běžného provozu objektu
* objednatel umožní zhotoviteli pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací; odběrná místa budou správcem objektu upřesněna při předání staveniště,

C) Celková nabídková cena

* celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady potřebné pro realizaci díla jako předmětu veřejné zakázky. Uchazeč se předem seznámí se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla, a tyto skutečnosti zahrne do předkládané nabídky.
* jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží slepý soupis prací, do kterého budou doplněny jednotkové ceny. Součástí cenové nabídky bude tedy oceněný položkový rozpočet
* dalším podkladem pro zpracování nabídkové ceny bude vlastní průzkum uchazeče na místě samém; při provádění tohoto průzkumu nesmí uchazeč způsobit objednateli škodu.
* celková nabídková cena musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke zhotovení díla, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou ve výkazu výměr výslovně uvedeny
* veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k montáži musí být zahrnut v cenách příslušných položek
* celková nabídková cena musí obsahovat kompletní náklady na ekologickou likvidaci veškerých vybouraných hmot a veškerých zbytků a odpadů vzniklých v proběhu provádění díla

D) Technologie provádění:

* **zhotovitel bude veškeré práce provádět dle technologických požadavků a platných technických norem**
* na pracovišti i v jeho okolí bude zhotovitel průběžně udržovat pořádek a vždy po skončení směny bude pracoviště řádně uklizeno, veškerý materiál urovnán, nářadí uloženo a stroje zabezpečeny tak, aby ani v mimopracovní době nemohlo na pracovišti dojít k úrazu

D) Požadavky na kvalitu práce, výrobků a materiálu:

* zhotovitel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací objednatele, uvedenou v uzavřené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav
* ke všem výrobkům uvedeným v projektové dokumentaci předloží zhotovitel objednateli ke schválení veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, a to ještě před zabudováním výrobku do stavby a při předání dokončeného díla zhotovitel objednateli tyto doklady předá. Zároveň předá prohlášení o shodě stanovená zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům pro posuzování shody
* všechny použit*é* výrobky a materiály musí pocházet ze zemí Evropské unie

E) Vstup a vjezd do objektu

* zhotovitel předá objednateli nejméně tři pracovní dny před uzavřením smlouvy seznam pracovníků, u kterých předpokládá účast na realizaci díla, a to včetně pracovníků případných subdodavatelů. Seznam pracovníků musí obsahovat tyto povinné údaje: Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, u cizích státních příslušníků číslo pasu. Všichni pracovníci, uvedení na seznamu, musí být trestně bezúhonní a nesmí proti nim být vedeno trestní řízení, jinak nebudou do objektu vpuštěni stejně, jako nebudou do objektu vpuštěny osoby na seznamu neuvedené.
* zhotovitel předá objednateli nejméně tři pracovní dny před uzavřením smlouvy seznam všech vozidel, pro která bude žádat povolení k vjezdu do objektu. Tento seznam musí obsahovat minimálně druh a SPZ každého vozidla.
* seznamy pracovníků a vozidel budou k dispozici u ostrahy objektu a ostraha bude kontrolovat a zapisovat příchod a odchod pracovníku zhotovitele, jakož i vjezd a výjezd vozidel zhotovitele
* pracovníci, kteří budou vstupovat do objektu, budou zhotovitelem seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat; do ostatních prostor nebudou pracovníci vstupovat

F) Kvalifikace pracovníků

* veškeré práce budou prováděny pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací
* zhotovitel předá objednateli nejméně tři pracovní dny před uzavřením smlouvy seznam pracovníků, u kterých předpokládá účast na realizaci díla, a to včetně pracovníků případných subdodavatelů, s uvedením odborné kvalifikace a tuto kvalifikaci **doloží prostou kopií příslušného dokladu** (například výučního listu)

G) Vedení stavebních prací a záznamů o stavbě

* vedením stavebních prací bude pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího ve smyslu ust. § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
* **zhotovitel povede o díle stavební deník**

V Praze 14. března 2017