Výkaz výměr VZ 18-080 Čachovice - oprava střechy na hale B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontáž a bourací práce | | | | |
| Položka | Činnost | výměra | m.j. | Kč |
| 01.01. | Demontáž okapnice | 60,5 | bm |  |
| 01.02. | Demontáž závětrné lišty | 4 | bm |  |
| 01.03. | Rozříznutí stávající izolační folie | 60,5 | bm |  |
| 1. Izolatérské práce, klempířské konstrukce | | | | |
| 02.01. | Montáž separační textilie gramáže 300g/m2, bodové svaření ve spojích | 114 | m2 |  |
| 02.02. | Montáž okapnice včetně přepáskování spojů, mechanické kotvení v hustotě 4,5 ks/bm | 60,5 | bm |  |
| 02.03. | Montáž závětrné lišty včetně přepáskování spojů, mechanické kotvení v hustotě 4,5 ks/bm | 4 | bm |  |
| 02.04. | Položení, mechanické kotvení a svaření folie FATRAPOL 810/V tl. 1,5 mm, RAL 7040, šířka 1.025 mm | 124 | m2 |  |
| 02.05. | Mechanické kotvení folie viz. odst. 6.7. posudku |  |  |  |
| 02.06. | Navaření pruhu folie FATRAPOL 810/V šířky 200 mm přes spoj nové a původní folie | 60,5 | bm |  |
| 02.07. | Osazení a přivaření sněhových zachytávačů TOPWET TW SZM | 120 | ks |  |
| 02.08. | Mechanické kotvení sněhových zachytávačů viz. odst. 7 v posudku |  |  |  |
| 1. Odvoz odstraněného materiálu na skládku | | | | |
| 03.01. | 03. Odvoz odstraněného materiálu na skládku a úklid staveniště |  |  |  |
| Cena bez DPH celkem | | | |  |