* skříně jsou určeny nejen pro interní poštu, ale také pro jakékoli jiné využití ve vnitřních prostorách
* celá sestava je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřísky v odstínu buk, nebo třešeň o síle 18 mm
* hrany všech dílů sestavy jsou olepeny plastovými hranami z ABS materiálu
* skříňky jsou uzamykatelné cylindrickými zámky, každý se dvěmi klíči
* dodává se ve smontovaném stavu



|  |  |
| --- | --- |
| **Šířka (mm)** | 900 |
| **Hloubka (mm)** | 420 |
| **Výška (mm)** | 1700 |
| **š x h x v (mm)** | 900 x 420 x 1700 |
| **Dezén** | světlý |
| **Počet přihrádek** | 21 |
| **Vnitřní rozměry přihrádky š x h x v (mm)** | 275 x 400 x 190 |