Pokyny k vyplnění přílohy č. 3:

Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulkách označené žlutě. Pokud je hodnota ANO/NE dodavatel uvede ANO nebo NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo), v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu.

Příloha č. 3 - Technická specifikace vozidla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace vozidla: užitkový automobil- dodávka** | | | |
| **……………………………………*Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla*** | | | |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Typ karoserie: | Užitkový vůz- dodávka | | ANO / NE |
| Počet dveří: | min. 2x vpředu + 1x boční posuvné + 1x zadní dvoukřídlé | | konkrétní údaj |
| Počet míst k sezení: | 3 | | ANO / NE |
| Motor: | Vznětový | | ANO / NE |
| Obsah motoru [cm3]: | 1900-2000 | | konkrétní údaj |
| Exhalační (emisní) norma: | min. EURO 6 | | konkrétní údaj |
| Převodovka: | manuální, min. 6 st. vpřed | | konkrétní údaj |
| Největší technicky přípustná / povolená hmotnost vozidla [kg]: | | | konkrétní údaj |
| Užitečné zatížení vozidla [kg]: | min. 1200 | | konkrétní údaj |
| Barva karoserie: | Preferujeme zelenou/ale barva nerozhoduje | | konkrétní údaj |
| Záruka výrobce | min. 5 let / 100 000 km | | konkrétní údaj |
|  |  | |  |
| **Požadované rozměry:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Celková vnější délka (mm): | | min. 5 300 | konkrétní údaj |
| Celková vnější šířka bez vnějších zrcátek (mm): | | min. 1 900 | konkrétní údaj |
| Objem nákladového prostoru (m3) | | min. 6 | konkrétní údaj |
|  | |  |  |
| **Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky  (výbava vozidla) | | | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla |
| Airbag řidiče a dvou spolujezdců | | | ANO / NE |
| ABS, VSC a BA (nebo obdobné systémy) | | | Konkrétní údaj |
| Přerušení dodávky paliva v případě nehody | | | ANO / NE |
| Indikace zapnutí bezpečnostních pásů | | | ANO / NE |
| Imobilizér | | | ANO / NE |
| Denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) | | | ANO / NE |
| Klimatizace, min. manuální | | | ANO / NE |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (min. 2 klíče s ovládáním) | | | ANO / NE |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM | | | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | | | ANO / NE |
| Rádio originální z výroby, Bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB | | | ANO / NE |
| Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu | | | ANO / NE |
| Vkládané gumové koberce z originálního příslušenství výrobce | | | ANO / NE |
| Min. 16" kola s disky se sezónními pneumatikami (dodávané s vozidlem z výroby) | | | ANO / NE |
| Rezervní kolo plnohodnotné, včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč na šrouby kol) | | | ANO / NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | | | ANO / NE |
| Dodání dalších 4 ks kompletních sezónních kol (zimní/letní) pneumatiky + disky | | | ANO / NE |
| Tažné zařízení | | | ANO / NE |