**Specifikace veřejné zakázky Brno – výměna oken na ústavní kuchyni**

1. 14 ks plastových oken rozměr: šířka 1500 mm, výška 2400 mm, dole se spodní části otevíratelnou se zajištěním pro pouze částečné otevření.

Barva: bílá/bílá

Otevírání viz. schéma

Zasklení horní část: čiré sklo U=1,1 1800

Zasklení spodní část: mléčné sklo U=1,1

Výztuž rámu: požadujeme uzavřený profil 2400

600

½ ½

1500

1. 14 ks venkovních parapetů, délka 1500 mm, šířka 180 mm, barva bílá
2. 14 ks vnitřních parapetů, délka 1500 mm, šířka 200mm, barva bílá
3. 14 ks sítí proti hmyzu v hliníkovém rámečku barva bílá.

Součástí dodávky: doprava, demontáž starých hliníkových oken, montáž oken, parapetů a sítí, včetně zednického zapravení.

Zadavatel požaduje zaměření dodavatelem všech otvorů před zadáním do výroby

Kontakt na zadavatele: Ing. Jiří Kubíček 543 515 276, [jkubicek@vez.brn.justice.cz](mailto:jkubicek@vez.brn.justice.cz), VV a ÚpVZD Brno

Jihlavská 12, P.O.Box 99, 625 99 Brno-Bohunice