Požadavky na pravidelnou údržbu kotelny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Údržba plynových kotlů včetně protokolu:  Pravidelná zkouška funkčnosti spotřebiče dle pokynů výrobce, údržba, vyčištění a seřízení  **6 ks kotlů PROTHERM GRIZZLY 100 KLO EKO**  **2 ks kotlů SIME RX 55 CE IONO** |  |  |
| Kalibrace **detektoru úniku plynu DHP 4, 2 ks** (metan CH4) včetně revizního protokolu |  |  |
| Kalibrace **detektoru úniku plynu DHP 4, 1 ks** (kysličníku uhelnatého CO) včetně revizního  protokolu |  |  |
| **Cena celkem:** |  |  |
| Drobné opravy:  práce **Kč/hod**  materiál dle ceníku |  |  |