Praha 9. 11. 2016

Příloha č. 2

**Rozsah plnění veřejné zakázky**

**(Upřesnění zadávacích podmínek)**

 **„SLZN - PP – Praha 5, Nádražní 16 – vybudování nákladního výtahu“**

1. **Předmět plnění VZ:**

Předmětem této veřejné zakázky je vybudování hydraulické plošiny do samostatné šachty s opláštěním tahokovem. Jedná se o vnitřní ocelovou konstrukci šachty včetně strojního vybavení a nakládací - vykládací plošiny v areálu Nádražní 16, Praha – Smíchov.

1. **Rozsah plnění VZ:**
* Prohlídka dotčených prostor se zástupcem zadavatele
* Přesné zaměření skutečného stavu předmětné části stavby
* Zpracování projektové a výrobní dokumentace
* Dodání a montáž zařízení plošiny včetně ocelové konstrukce šachty
* Součástí dodávky bude kompletní plošina s pohonem a elektrovýzbrojí a s ovládáním ve stanicích včetně ocelové nakládací – vykládací plochy
* Stavební úpravy (řešení přívodu elektřiny, odstranění zábradlí a zřízení dojezdové šachty v podlaze)
* Provedení výchozí revize zařízení včetně zatěžovací zkoušky
* Předání zařízení objednateli včetně proškolení obsluhy

*Specifikace zařízení*

 - nosnost 1000 kg

 - zdvih 3550 mm

 - prostor pro plošinu 1450 x 1550 mm

 - plošina 1000 x 1450 mm

 - počet stanic 2

 - dopravní rychlost 0,15 m/s

 - příkon 3 kW

 - provozní napětí 400V/50Hz

 - strojovna v dosahu šachty mimo dosah zátopového bodu

Zhotovením stavby se rozumí:

1. stavební i technologická část stavby provedená dle projektové a výrobní dokumentace
2. úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
3. dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla
4. provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, napojení na připojovací body, zřízení záboru a povolení, bezpečností opatření apod.).

Zhotovení díla dále zahrnuje i:

1. zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla
2. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP“) a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dle této smlouvy
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
4. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
6. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení
7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
8. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku
9. neobtěžování okolní zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
10. nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin
11. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
12. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
14. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
15. provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
16. zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních

Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

1. **Místo plnění:**

Místem plnění je areál ve vlastnictví Ministerstva vnitra ČR.

Dílo bude prováděno v areálu ulice Nádražní 16, Praha 5 - Smíchov, kat. území Smíchov.

*Místo předání:*

Dílo bude protokolárně předáno v místě plnění.

1. **Termíny plnění díla:**

**Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do dvanácti (12) kalendářních týdnů od převzetí staveniště zhotovitelem.** Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění.

1. **Obchodní podmínky:**

Přesná specifikace obchodních podmínek je uvedena v příloze č. 3 (Všeobecné obchodní podmínky - VOP) a v příloze č. 5 (Návrh smlouvy o dílo) zadávací dokumentace. Uchazeč doplní návrh smlouvy o požadované údaje (barevně označeny).

1. **Místní a provozní podmínky:**
* zhotovitel bude plně respektovat provozní režim areálu,
* před vstupem do areálu budou pověření zástupci zhotovitele prokazatelně seznámeni s **Provozním řádem areálu**. Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,
* **všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být bezpodmínečně trestně bezúhonní**, musejí mít čistý trestní rejstřík, v opačném případě nebudou do areálu vůbec vpuštěni,
* **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky, případně vznést dotaz v rámci lhůty pro poskytnutí dodatečných informací k VZ v průběhu lhůty pro podání nabídky.
* nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
* **součástí nabídky bude návrh servisní smlouvy.**