**Specifikace regálů**

**12 ks (resp. 6 dvojitých):** výška 180 cm, šířka 500 cm, výška police 35 cm, hloubka 45 cm (resp. 90).

**2 ks:** výška 180 cm, šířka 920 cm, výška police 35 cm, hloubka 45 cm.

**2 ks:** výška 180 cm, šířka 260 cm, výška police 35 cm, hloubka 45 cm.

**1 ks:** výška 180 cm, šířka 660 cm, výška police 35 cm, hloubka 45 cm.

pozn.: min. vzdálenost první police od podlahy je 15 cm.

Nosnost: 25 kg / bm

Rozměry regálů jsou pouze pro účely výběrového řízení.

Ve skutečné dodávce budeme požadovat:

- návrh regálového systému odpovídajícího příslušné legislativě pro místnosti (orientační rozměry, předpokládáme návrh dodavatele podle jeho skutečného přeměření a prohlédnutí prostor):

12,1 x 7,5 m

4,6 x 5,6 m

4,1 x 3,5 m

5,6 x 4,0 m

- kontrola statika pro umístění regálů

- dodávka a montáž

- označení regálů a dodávka nebo alespoň metodická podpora pro zajištění souladu s legislativou (protokoly o zatěžkávací zkoušce, o kontrole regálu, cedule o nosnosti regálu a podobně)