Příloha č. 2 - specifikace

Diktafony – 80 ks

- programovatelné nahrávání (dopředu nastavitelný čas zahájení a ukončení nahrávání s možností jednorázové aktivace nebo opakováním)

- stereofonní záznam

- formát WMA nebo MP3

- vzorkovací kmitočet alespoň 44 kHz

- paměťová karta min. 4 GB (kompatibilní s diktafonem)

- nabíjecí baterie (odolné vůči mrazu) min. 1000 mAh - 2 sady pro každý diktafon (kompatibilní s diktafonem)

- LCD displej

Reproduktory – 15 ks

- interní uložiště min. 128 MB nebo SD karta min. 0,5 GB (pokud není interní uložiště bude SD karta min. 0,5 GB, kompatibilní s reproduktorem součástí dodávky)

- napájení standardními (AA, nebo AAA) bateriemi, nebo interním akumulátorem dobíjeným přes USB konektor, v případě napájení bateriemi bude jedna sada nabíjecích baterií s dostatečnou kapacitou součástí dodávky

- hlasitost min. 6 W